================================================================================


                               KM-NET Job Manager


================================================================================

[0. Sommario]

  1. Principali caratteristiche delle utilità

  2. Requisiti del sistema operativo e osservazioni sull'installazione
     2-1.  Windows 95, 95 OSR2
     2-2.  Windows 98, 98 SE, Millennium
     2-3.  Windows NT 4.0
     2-4.  Windows 2000, XP
  3. Domande poste di frequente
  4. Sito Kyocera Mita
  5. Supplemento



[1. Principali caratteristiche delle utilità]

    Questa utilità consente di gestire i processi inviati da un PC e 
    memorizzati sui dischi rigidi delle stampanti e copiatrici Kyocera Mita. 
    Essa è dotata di funzioni per la visualizzazione dell'elenco dei 
    processi, la stampa dei processi e la loro eliminazione.



[2. Requisiti del sistema operativo e osservazioni sull'installazione]

  - Aggiornare il sistema operativo installando il Service Pack 
    più recente per garantire l'affidabilità del sistema.

  - Con alcune periferiche di stampa, questa utilità non è in grado 
    di comunicare attraverso LPT e la porta COM.


  2-1.  Sistemi operativi Windows 95 e 95 OSR2

    - Assicurarsi di aver installato Microsoft Internet Explorer 
      versione 5.01 o una versione successiva.

  <Osservazioni per la connessione mediante LPT, USB o COM>
    - Se la connessione avviene mediante LPT o COM, assicurarsi 
      che sia stato anzitutto installato un driver Kyocera Mita KX. 
      Questa utilità non funziona se non è prima stato installato 
      un driver Kyocera Mita KX. 

    - Non è previsto il supporto per la connessione USB.


   <Osservazioni per la connessione a una rete>
    - Assicurarsi che sia installato il protocollo TCP/IP o IPX.
    - Non è possibile stampare o eliminare i processi se la 
      connessione avviene tramite protocollo IPX.
      IPX si limita visualizzare l'elenco dei processi.


  2-2.  Sistemi operativi Windows 98, 98 SE e Millennium

  <Osservazioni per la connessione mediante LPT, USB o COM>
    - Se la connessione avviene mediante LPT, USB o COM, assicurarsi 
      che sia stato anzitutto installato un driver Kyocera Mita KX. 
      Questa utilità non funziona se non è prima stato installato 
      un driver Kyocera Mita KX. 


   <Osservazioni per la connessione a una rete>
    - Assicurarsi che sia installato il protocollo TCP/IP o IPX.
    - Non è possibile stampare o eliminare i processi se la 
      connessione avviene tramite protocollo IPX.
      IPX si limita visualizzare l'elenco dei processi.


  2-3.  Sistema operativo Windows NT 4.0

   - Assicurarsi di aver installato Service Pack 5 o una versione successiva.
   - Per l'installazione è necessario godere dei diritti di amministratore.


  <Osservazioni per la connessione mediante LPT, USB o COM>
    - Se la connessione avviene mediante LPT o COM, assicurarsi 
      che sia stato anzitutto installato un driver Kyocera Mita KX. 
      Questa utilità non funziona se non è prima stato installato 
      un driver Kyocera Mita KX. 

    - Non è previsto il supporto per la connessione USB.


   <Osservazioni per la connessione a una rete>
    - Assicurarsi che sia installato il protocollo TCP/IP o IPX.
    - Non è possibile stampare o eliminare i processi se la 
      connessione avviene tramite protocollo IPX.
      IPX si limita visualizzare l'elenco dei processi.


  2-4.  Sistemi operativi Microsoft Windows 2000 e Windows XP

   - Per l'installazione è necessario godere dei diritti di amministratore.


  <Osservazioni per la connessione mediante LPT, USB o COM>
    - Se la connessione avviene mediante LPT, USB o COM, assicurarsi 
      che sia stato anzitutto installato un driver Kyocera Mita KX. 
      Questa utilità non funziona se non è prima stato installato 
      un driver Kyocera Mita KX. 


   <Osservazioni per la connessione a una rete>
    - Assicurarsi che sia installato il protocollo TCP/IP o IPX.
    - Non è possibile stampare o eliminare i processi se la 
      connessione avviene tramite protocollo IPX.
      IPX si limita visualizzare l'elenco dei processi.



[3. Domande poste di frequente]

    D: Non riesco ad aprire l'utilità.

    R: La versione di Microsoft Internet Explorer è quella corretta?
       In caso negativo, installare Microsoft Internet Explorer 5.01 
       o una versione successiva.


    D: Non riesco a comunicare con una stampante.

    R1: Se la stampante è collegata mediante LPT, USB o COM:

        È necessario installare un driver Kyocera Mita KX per 
        utilizzare la connessione LPT, USB o COM.
        Verificare inoltre che il sistema operativo attuale sia 
        conforme ai requisiti della sezione [2. Requisiti del 
        sistema operativo e osservazioni sull'installazione]
        Con alcune periferiche di stampa, questa utilità non è in grado 
        di comunicare attraverso LPT e la porta COM.
        

    R2: Se la stampante è collegata in rete:

        Per la connessione della stampante in rete, è necessario 
        installare il protocollo TCP/IP o IPX.


    D: Come posso salvare i processi di stampa?

    R: È possibile salvare i processi mediante la funzione e-MPS 
       (Job Storage) disponibile nel driver Kyocera Mita KX. 
       Fare riferimento alle specifiche per ottenere maggiori 
       informazioni.



[4. Sito Kyocera Mita]

    http://www.kyoceramita.com


[5. Supplemento]

    I nomi dell'azienda e dei prodotti menzionati sono marchi 
    commerciali o marchi depositati.
	
	

    Copyright (C) 2001 KYOCERA CORPORATION
    Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
    All Rights Reserved.
